Avizat,

Manager proiect

Șef lucrări dr. Simona Căinap

**CAIET DE SARCINI VIDEOPROIECTOR**

|  |
| --- |
| **Sistem de proiecţie:** DLP 3D |
| **Rezoluţie nativă** : XGA (1024 x 768) |
| **Luminozitate: min.** 3200 ANSI Lumeni |
| **Contrast:** 13000:1 |
| **Culori afişate:** 1.07 miliard de culori |
| **Lentile:** F= 2.6 - 2.78, f= 10.2 - 12.24 mm |
| **Format imagine:** Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
| **Raport distanţă proiecţie:**  0.9~1.08 (54.5" ±3% @ 1 metru)  Short Throw (proiecţie de la mică distanţă) |
| **Dimensiune imagine (diagonală):** 30" - 300" (0.76m - 7.62m) |
| **Zoom:** 1.2:1 |
| **Lampă (Normal / Economic / SmartEco / LampSave)**  4500 / 6000 / 6500 / 10000 (7.7ani 5ore pe zi / 5zile pe saptamana / 52 saptamani pe an) |
| **Reglaj trapez:** 1D, Vertical ± 40 degrees |
| **Offset proiecţie:** 110% ±5% |
| **Rezoluţii suportate:** VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
| **Frecvenţă orizontală:** 15 - 102KHz |
| **Rată scanare vertical:** 23 - 120Hz |
| **Interfeţe:**  Computer in (D-sub 15pin) x 1 (Share with component) Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Audio L/R in (RCA) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type A) x 1 (USB Reader & Wireless Display) USB (Type Mini B) x 1 (Download & Page up / down & USB Display) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Rear) |
| **Compatibilitate HDTV:**  480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| **Compatibilitate video:**  NTSC, PAL, SECAM |
| **Alimentare:**  AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
| **Limbile meniurilor afişate pe ecran, minim:** Engleza/ Franceza / Germana / Romana |
| **Mod imagine:**  Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / User 1 / User 2 |
| **Funcţii:**  0.9 Short Throw, inclusiv HDMI1.4a/ nVIDIA® 3D Vision™ SmartEco Technology / USB Reader USB Display/ BrilliantColor™/ Closed Captioning/ 3D Color Management/ Freeze Image/ HDTV compatible/ High Altitude Mode Quick Input Auto Search/ Wall Color Correction/ Quick Cooling Auto Power Off/ Signal Power On/ Direct Power On/Eco Blank Auto Off/ Security Password/Instant Restart/Răcire rapidă Şabloane scriere pe tablă |

Accesorii Cablu alimentare

Cablu conectare HDMI-HDMI

Manual de instructiuni TRADUS IN ROMANA

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |